{
	"type":"DMG",
	"names":[
		"SD007_TSOP_29LV017D with M29W320DT",
		"SD007_TSOP_48BALL_V10 with M29W320DT",
		"SD007_TSOP_48BALL_V10 with GL032M10BFIR3",
		"SD007_TSOP_48BALL_V9 with 29LV320CBTC-70G",
		"SD007_TSOP_48BALL_V10 with 29DL32TF-70",
		"SD007_48BALL_SOP28 with M29W320ET"
	],
	"flash_ids":[
		[ 0x02, 0x02, 0x7D, 0x7D ],
		[ 0x20, 0x20, 0xC9, 0xC9 ],
		[ 0x02, 0x02, 0x7D, 0x7D ],
		[ 0x02, 0x02, 0x7D, 0x7D ],
		[ 0x04, 0x04, 0x7D, 0x7D ],
		[ 0x20, 0x20, 0x55, 0x55 ]
	],
	"voltage":3.3,
	"voltage_variants":true,
	"flash_size":0x400000,
	"start_addr":0x4000,
	"first_bank":0,
	"write_pin":"WR",
	"sector_size_from_cfi":true,
	"chip_erase_timeout":120,
	"command_set":"AMD",
	"commands":{
		"reset":[
			[ 0, 0xF0 ]
		],
		"read_identifier":[
			[ 0xAAA, 0xA9 ],
			[ 0x555, 0x56 ],
			[ 0xAAA, 0x90 ]
		],
		"read_cfi":[
			[ 0xAA, 0x98 ]
		],
		"chip_erase":[
			[ 0xAAA, 0xA9 ],
			[ 0x555, 0x56 ],
			[ 0xAAA, 0x80 ],
			[ 0xAAA, 0xA9 ],
			[ 0x555, 0x56 ],
			[ 0xAAA, 0x10 ]
		],
		"chip_erase_wait_for":[
			[ null, null, null ],
			[ null, null, null ],
			[ null, null, null ],
			[ null, null, null ],
			[ null, null, null ],
			[ 0, 0xFF, 0xFF ]
		],
		"sector_erase":[
			[ 0xAAA, 0xA9 ],
			[ 0x555, 0x56 ],
			[ 0xAAA, 0x80 ],
			[ 0xAAA, 0xA9 ],
			[ 0x555, 0x56 ],
			[ "SA", 0x30 ]
		],
		"sector_erase_wait_for":[
			[ null, null, null ],
			[ null, null, null ],
			[ null, null, null ],
			[ null, null, null ],
			[ null, null, null ],
			[ "SA", 0xFF, 0xFF ]
		],
		"single_write":[
			[ 0xAAA, 0xA9 ],
			[ 0x555, 0x56 ],
			[ 0xAAA, 0xA0 ],
			[ "PA", "PD" ]
		],
		"single_write_wait_for":[
			[ null, null, null ],
			[ null, null, null ],
			[ null, null, null ],
			[ null, null, null ]
		]
	}
}
