(module SSOP24 (layer F.Cu) (tedit 5961E64E)
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at -4.953 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 4.953 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center -4.445 3.302) (end -4.191 3.302) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_circle (center -4.445 3.302) (end -4.318 3.302) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -4.24942 -2.49936) (end 4.24942 -2.49936) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 4.24942 -2.49936) (end 4.24942 2.49936) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 4.24942 2.49936) (end -4.24942 2.49936) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -4.24942 2.49936) (end -4.24942 -2.49936) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 smd rect (at -3.57378 3.65506) (size 0.34798 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at -2.92354 3.65506) (size 0.34798 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at -2.2733 3.65506) (size 0.34798 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd rect (at -1.62306 3.65506) (size 0.34798 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 smd rect (at -0.97282 3.65506) (size 0.34798 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 smd rect (at -0.32258 3.65506) (size 0.34798 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 7 smd rect (at 0.32258 3.65506) (size 0.34798 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 8 smd rect (at 0.97282 3.65506) (size 0.34798 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 9 smd rect (at 1.62306 3.65506) (size 0.34798 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 10 smd rect (at 2.2733 3.65506) (size 0.34798 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 11 smd rect (at 2.92354 3.65506) (size 0.34798 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 12 smd rect (at 3.57378 3.65506) (size 0.34798 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 13 smd rect (at 3.57378 -3.65506 180) (size 0.34798 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 14 smd rect (at 2.92354 -3.65506 180) (size 0.34798 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 15 smd rect (at 2.2733 -3.65506) (size 0.34798 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 16 smd rect (at 1.62306 -3.65506) (size 0.34798 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 17 smd rect (at 0.97282 -3.65506) (size 0.34798 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 18 smd rect (at 0.32258 -3.65506) (size 0.34798 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 19 smd rect (at -0.32258 -3.65506) (size 0.34798 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 20 smd rect (at -0.97282 -3.65506) (size 0.34798 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 21 smd rect (at -1.62306 -3.65506) (size 0.34798 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 22 smd rect (at -2.2733 -3.65506) (size 0.34798 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 23 smd rect (at -2.92354 -3.65506) (size 0.34798 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 24 smd rect (at -3.57378 -3.65506) (size 0.34798 1.397) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
