(module RF-LINK_RX (layer F.Cu) (tedit 5963199C)
  (descr "RF LINK RECEIVER, PTH PACKAGE")
  (tags "RF LINK RECEIVER, PTH PACKAGE")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -0.635) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 0.635) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -21.72462 4.62534) (end 21.72462 4.62534) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 21.72462 4.62534) (end 21.72462 -2.62636) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 21.59762 -2.49936) (end -21.59762 -2.49936) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -21.59762 -2.49936) (end -21.59762 4.49834) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -21.59762 4.49834) (end 21.59762 4.49834) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -21.72462 -2.62636) (end -21.72462 4.62534) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 21.72462 -2.62636) (end -21.72462 -2.62636) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 21.59762 4.49834) (end 21.59762 -2.49936) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_text user GND (at -20.336 2.619 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text user DOUT (at -17.6944 2.5174 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user LOUT (at -15.1544 2.5174 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user VCC (at -12.716 2.619 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text user VCC (at 12.7 2.667 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text user GND (at 15.24 2.667 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text user GND (at 17.78 2.667 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text user ANT (at 20.32 2.667 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)))
  )
  (pad +5V@ thru_hole circle (at -12.7 0.127) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad +5V@ thru_hole circle (at 12.7 -0.127) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad ANT thru_hole circle (at 20.32 0.127) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad DATA thru_hole circle (at -17.78 0.127) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad DATA thru_hole circle (at -15.24 -0.127) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad GND@ thru_hole rect (at -20.32 -0.127) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad GND@ thru_hole circle (at 15.24 0.127) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad GND@ thru_hole circle (at 17.78 -0.127) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
