(module ARDUINO_PRO_MINI (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "ARDUINO PRO MINI FOOTPRINT")
  (tags "ARDUINO PRO MINI FOOTPRINT")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -12.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 16.002) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -8.89 -16.51) (end -8.89 16.51) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -8.89 16.51) (end 8.89 16.51) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 8.89 16.51) (end 8.89 -16.51) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 8.89 -16.51) (end -8.89 -16.51) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (pad 1 thru_hole circle (at -7.62 -12.7) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 thru_hole circle (at -7.62 -10.16) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 thru_hole circle (at -7.62 -7.62) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 thru_hole circle (at -7.62 -5.08) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 thru_hole circle (at -7.62 -2.54) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 thru_hole circle (at -7.62 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.62 2.54) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 8 thru_hole circle (at -7.62 5.08) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 9 thru_hole circle (at -7.62 7.62) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 10 thru_hole circle (at -7.62 10.16) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 11 thru_hole circle (at -7.62 12.7) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 12 thru_hole circle (at -7.62 15.24) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 13 thru_hole circle (at 7.62 15.24) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 14 thru_hole circle (at 7.62 12.7) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 15 thru_hole circle (at 7.62 10.16) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 16 thru_hole circle (at 7.62 7.62) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 17 thru_hole circle (at 7.62 5.08) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 18 thru_hole circle (at 7.62 2.54) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 19 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 20 thru_hole circle (at 7.62 -2.54) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 21 thru_hole circle (at 7.62 -5.08) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 22 thru_hole circle (at 7.62 -7.62) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 23 thru_hole circle (at 7.62 -10.16) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 24 thru_hole circle (at 7.62 -12.7) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A4 thru_hole circle (at 4.7625 -1.42748) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A5 thru_hole circle (at 4.7625 -3.96748) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A6 thru_hole circle (at 4.7625 9.04748) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A7 thru_hole circle (at 4.7625 6.50748) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad BLK thru_hole circle (at -6.35 -15.24) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad GND thru_hole circle (at -3.81 -15.24) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad GRN thru_hole circle (at 6.35 -15.24) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad RXI thru_hole circle (at 1.27 -15.24) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad TXO thru_hole circle (at 3.81 -15.24) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad VCC thru_hole circle (at -1.27 -15.24) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
