(module ROTARY_ENC_PLAIN (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "ROTARY ENCODER W/ SELECT SWITCH")
  (tags "ROTARY ENCODER W/ SELECT SWITCH")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 3.81 -6.985) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 3.81 6.985) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -6.35 -6.35) (end -2.54 -6.35) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.54 -6.35) (end 6.35 -6.35) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 6.35 -6.35) (end 6.35 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 6.35 6.35) (end 2.54 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.54 6.35) (end -6.35 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -6.35 6.35) (end -6.35 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -6.35 -6.35) (end -6.35 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -6.35 -1.27) (end -6.35 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad A thru_hole circle (at 7.493 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad B thru_hole circle (at 7.493 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad C thru_hole circle (at 7.493 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$3 thru_hole circle (at 0 -6.604) (size 3.302 3.302) (drill 2.286) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$4 thru_hole circle (at 0 6.604) (size 3.302 3.302) (drill 2.286) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad SW+ thru_hole circle (at -6.985 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad SW- thru_hole circle (at -6.985 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
