(module LED-1206 (layer F.Cu) (tedit 595FF932)
  (descr "LED 1206 SMT")
  (tags "LED 1206 SMT")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -1.27) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at -0.127 1.27) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 2.39776 -0.68072) (end 2.39776 0.68072) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0.65278 -0.68072) (end 0.65278 0.68072) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0.635 0) (end 0.15748 -0.47498) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0.635 0) (end 0.15748 0.47498) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (pad A smd rect (at -1.4986 0) (size 1.19888 1.39954) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad C smd rect (at 1.4986 0) (size 1.19888 1.39954) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
