(module BATTCON_12MM (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "12MM COIN CELL (CR1225) BATTERY HOLDER - SMD")
  (tags "12MM COIN CELL (CR1225) BATTERY HOLDER - SMD")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at -1.524 6.7818 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at -1.8288 5.2578 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 6.096 -4.318) (end 6.096 3.302) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 6.096 3.302) (end 3.048 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 3.048 6.35) (end -3.048 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.048 6.35) (end -6.096 3.302) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -6.096 3.302) (end -6.096 -4.318) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0 -5.99948) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0 -5.99948) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0 -0.99822) (layer F.SilkS) (width 1.99898))
  (fp_arc (start -4.445 -3.683) (end -6.096 -4.318) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_arc (start 4.445 -3.683) (end 3.81 -5.334) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_arc (start 0 -9.144) (end 3.81 -5.334) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad GND smd circle (at 0 0) (size 7.99846 7.99846) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad PWR@ smd circle (at -7.874 0) (size 3.175 3.175) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad PWR@ smd circle (at 7.874 0) (size 3.175 3.175) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
)
