(module QRD1114 (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "QRD1113, QRD1114 REFLECTIVE OBJECT SENSOR")
  (tags "QRD1113, QRD1114 REFLECTIVE OBJECT SENSOR")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -3.683) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 3.683) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center -2.54 -3.429) (end -2.413 -3.429) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -2.159 -3.048) (end 2.2352 -3.048) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.2352 -3.048) (end 2.2352 3.048) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.159 -3.048) (end -2.159 3.048) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.159 3.048) (end 2.2352 3.048) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_circle (center -1.524 -2.413) (end -1.524 -2.667) (layer Dwgs.User) (width 0.254))
  (fp_circle (center -2.413 -3.3655) (end -2.413 -3.6195) (layer F.SilkS) (width 0))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.0668 -1.27) (size 1.40716 1.40716) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.0668 1.27) (size 1.40716 1.40716) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.0414 1.27) (size 1.40716 1.40716) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.0414 -1.27) (size 1.40716 1.40716) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
