(module BATTERY-AAA (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "AAA BATTERY CLIPS")
  (tags "AAA BATTERY CLIPS")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at -24.0538 -1.524 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at -19.3548 -1.8288 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -13.97 -3.81) (end -13.97 3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -13.97 3.81) (end -23.495 3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -23.495 3.81) (end -23.495 -3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -23.495 -3.81) (end -13.97 -3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 23.368 -3.81) (end 13.97 -3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 13.97 -3.81) (end 13.97 3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 13.97 3.81) (end 23.368 3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 23.368 3.81) (end 23.368 -3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -12.7 -3.81) (end 12.7 -3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 12.7 3.81) (end -12.7 3.81) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_text user + (at -10.16 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 2.54 2.54) (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_text user - (at 10.16 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 2.54 2.54) (thickness 0.3048)))
  )
  (pad GND@ thru_hole circle (at 21.59 0) (size 2.5527 2.5527) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad GND@ thru_hole circle (at 13.97 0) (size 2.5527 2.5527) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad PWR@ thru_hole circle (at -21.59 0) (size 2.5527 2.5527) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad PWR@ thru_hole circle (at -13.97 0) (size 2.5527 2.5527) (drill 1.7018) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
)
