(module DIP8SMD (layer F.Cu) (tedit 5963B0E8)
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at -4.445 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 4.445 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center -4.064 3.937) (end -3.81 3.937) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_circle (center -4.064 3.937) (end -3.937 3.937) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -3.81 -3.175) (end 3.81 -3.175) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 3.81 -3.175) (end 3.81 2.032) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 3.81 2.032) (end 3.81 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 3.81 3.175) (end -3.81 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.81 3.175) (end -3.81 2.032) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.81 2.032) (end -3.81 -3.175) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.81 2.032) (end 3.81 2.032) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 smd rect (at -2.54 4.572) (size 1.524 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at 0 4.572) (size 1.524 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at 2.54 4.572) (size 1.524 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd rect (at 2.54 -4.572) (size 1.524 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 smd rect (at 0 -4.572) (size 1.524 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 smd rect (at -2.54 -4.572) (size 1.524 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
