(module LED_5MM (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "LED 5MM PTH")
  (tags "LED 5MM PTH")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 2.54 1.905) (end 2.54 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.54 1.905) (end 2.54 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.54 1.905) (end 2.54 -1.905) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_arc (start 0 0) (end -1.143 0) (angle 90) (layer Dwgs.User) (width 0.1524))
  (fp_arc (start 0 0) (end 1.143 0) (angle 90) (layer Dwgs.User) (width 0.1524))
  (fp_arc (start 0 0) (end -1.651 0) (angle 90) (layer Dwgs.User) (width 0.1524))
  (fp_arc (start 0 0) (end 1.651 0) (angle 90) (layer Dwgs.User) (width 0.1524))
  (fp_arc (start 0 0) (end -2.159 0) (angle 90) (layer Dwgs.User) (width 0.1524))
  (fp_arc (start 0 0) (end 2.159 0) (angle 90) (layer Dwgs.User) (width 0.1524))
  (fp_arc (start 0 0) (end 2.54 1.905) (angle 286.2) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (pad A thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad K thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
