(module USB-MINIB (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "USB TYPE MINI-B SURFACE MOUNTED")
  (tags "USB TYPE MINI-B SURFACE MOUNTED")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 2.54 -6.223) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 2.54 6.223) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_line (start -1.29794 -3.79984) (end 0.79756 -3.79984) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 3.29946 -3.0988) (end 3.29946 -2.19964) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 3.29946 2.19964) (end 3.29946 3.0988) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0.79756 3.79984) (end -1.29794 3.79984) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -5.89788 -3.79984) (end -5.89788 3.79984) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -5.89788 3.79984) (end -4.49834 3.79984) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -5.89788 -3.79984) (end -4.49834 -3.79984) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (pad D+ smd rect (at 2.49936 0) (size 2.49936 0.49784) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D- smd rect (at 2.49936 -0.79756) (size 2.49936 0.49784) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad GND smd rect (at 2.49936 1.59766) (size 2.49936 0.49784) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad ID smd rect (at 2.49936 0.79756) (size 2.49936 0.49784) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad S1 smd rect (at -2.99974 -4.49834) (size 2.49936 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad S2 smd rect (at 2.49936 -4.49834) (size 2.49936 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad S3 smd rect (at -2.99974 4.49834) (size 2.49936 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad S4 smd rect (at 2.49936 4.49834) (size 2.49936 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad VBUS smd rect (at 2.49936 -1.59766) (size 2.49936 0.49784) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -2.19964) (size 0.89916 0.89916) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 2.19964) (size 0.89916 0.89916) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
