(module SOP20W (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "SMALL OUTLINE PACKAGE")
  (tags "SMALL OUTLINE PACKAGE")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at -7.112 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 7.112 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center -6.858 3.81) (end -6.604 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_circle (center -6.858 3.81) (end -6.731 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 6.35 -3.175) (end 6.35 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 6.35 3.175) (end -6.35 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -6.35 3.175) (end -6.35 -3.175) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -6.35 -3.175) (end 6.35 -3.175) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_circle (center -5.08 1.905) (end -5.08 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -5.715 4.99872) (size 0.59944 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at -4.445 4.99872) (size 0.59944 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at -3.175 4.99872) (size 0.59944 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd rect (at -1.905 4.99872) (size 0.59944 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 smd rect (at -0.635 4.99872) (size 0.59944 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 smd rect (at 0.635 4.99872) (size 0.59944 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 7 smd rect (at 1.905 4.99872) (size 0.59944 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 8 smd rect (at 3.175 4.99872) (size 0.59944 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 9 smd rect (at 4.445 4.99872) (size 0.59944 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 10 smd rect (at 5.715 4.99872) (size 0.59944 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 11 smd rect (at 5.715 -4.99872) (size 0.59944 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 12 smd rect (at 4.445 -4.99872) (size 0.59944 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 13 smd rect (at 3.175 -4.99872) (size 0.59944 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 14 smd rect (at 1.905 -4.99872) (size 0.59944 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 15 smd rect (at 0.635 -4.99872) (size 0.59944 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 16 smd rect (at -0.635 -4.99872) (size 0.59944 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 17 smd rect (at -1.905 -4.99872) (size 0.59944 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 18 smd rect (at -3.175 -4.99872) (size 0.59944 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 19 smd rect (at -4.445 -4.99872) (size 0.59944 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 20 smd rect (at -5.715 -4.99872) (size 0.59944 2.19964) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
