(module BGA-116 (layer F.Cu) (tedit 5963A1ED)
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center -2.921 -3.556) (end -2.794 -3.556) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -2.59842 -3.19786) (end 2.59842 -3.19786) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.59842 -3.19786) (end 2.59842 3.19786) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.59842 3.19786) (end -2.59842 3.19786) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.59842 3.19786) (end -2.59842 -3.19786) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad A2 smd circle (at -1.74752 -2.74828) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A3 smd circle (at -1.24968 -2.74828) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A4 smd circle (at -0.7493 -2.74828) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A5 smd circle (at -0.24892 -2.74828) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A6 smd circle (at 0.24892 -2.74828) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A7 smd circle (at 0.7493 -2.74828) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A8 smd circle (at 1.24968 -2.74828) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A9 smd circle (at 1.74752 -2.74828) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad B1 smd circle (at -2.2479 -2.2479) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad B2 smd circle (at -1.74752 -2.2479) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad B3 smd circle (at -1.24968 -2.2479) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad B4 smd circle (at -0.7493 -2.2479) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad B5 smd circle (at -0.24892 -2.2479) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad B6 smd circle (at 0.24892 -2.2479) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad B7 smd circle (at 0.7493 -2.2479) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad B8 smd circle (at 1.24968 -2.2479) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad B9 smd circle (at 1.74752 -2.2479) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad B10 smd circle (at 2.2479 -2.2479) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad C1 smd circle (at -2.2479 -1.74752) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad C2 smd circle (at -1.74752 -1.74752) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad C3 smd circle (at -1.24968 -1.74752) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad C4 smd circle (at -0.7493 -1.74752) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad C5 smd circle (at -0.24892 -1.74752) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad C6 smd circle (at 0.24892 -1.74752) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad C7 smd circle (at 0.7493 -1.74752) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad C8 smd circle (at 1.24968 -1.74752) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad C9 smd circle (at 1.74752 -1.74752) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad C10 smd circle (at 2.2479 -1.74752) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D1 smd circle (at -2.2479 -1.24968) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D2 smd circle (at -1.74752 -1.24968) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D3 smd circle (at -1.24968 -1.24968) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D4 smd circle (at -0.7493 -1.24968) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D5 smd circle (at -0.24892 -1.24968) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D6 smd circle (at 0.24892 -1.24968) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D7 smd circle (at 0.7493 -1.24968) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D8 smd circle (at 1.24968 -1.24968) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D9 smd circle (at 1.74752 -1.24968) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad D10 smd circle (at 2.2479 -1.24968) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad E2 smd circle (at -1.74752 -0.7493) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad E3 smd circle (at -1.24968 -0.7493) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad E4 smd circle (at -0.7493 -0.7493) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad E5 smd circle (at -0.24892 -0.7493) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad E6 smd circle (at 0.24892 -0.7493) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad E7 smd circle (at 0.7493 -0.7493) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad E8 smd circle (at 1.24968 -0.7493) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad E9 smd circle (at 1.74752 -0.7493) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad F1 smd circle (at -2.2479 -0.24892) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad F2 smd circle (at -1.74752 -0.24892) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad F3 smd circle (at -1.24968 -0.24892) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad F4 smd circle (at -0.7493 -0.24892) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad F5 smd circle (at -0.24892 -0.24892) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad F6 smd circle (at 0.24892 -0.24892) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad F7 smd circle (at 0.7493 -0.24892) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad F8 smd circle (at 1.24968 -0.24892) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad F9 smd circle (at 1.74752 -0.24892) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad F10 smd circle (at 2.2479 -0.24892) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad G1 smd circle (at -2.2479 0.24892) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad G2 smd circle (at -1.74752 0.24892) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad G3 smd circle (at -1.24968 0.24892) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad G4 smd circle (at -0.7493 0.24892) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad G5 smd circle (at -0.24892 0.24892) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad G6 smd circle (at 0.24892 0.24892) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad G7 smd circle (at 0.7493 0.24892) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad G8 smd circle (at 1.24968 0.24892) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad G9 smd circle (at 1.74752 0.24892) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad G10 smd circle (at 2.2479 0.24892) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad H1 smd circle (at -2.2479 0.7493) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad H2 smd circle (at -1.74752 0.7493) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad H3 smd circle (at -1.24968 0.7493) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad H4 smd circle (at -0.7493 0.7493) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad H5 smd circle (at -0.24892 0.7493) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad H6 smd circle (at 0.24892 0.7493) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad H7 smd circle (at 0.7493 0.7493) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad H8 smd circle (at 1.24968 0.7493) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad H9 smd circle (at 1.74752 0.7493) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad H10 smd circle (at 2.2479 0.7493) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad J1 smd circle (at -2.2479 1.24968) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad J2 smd circle (at -1.74752 1.24968) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad J3 smd circle (at -1.24968 1.24968) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad J4 smd circle (at -0.7493 1.24968) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad J5 smd circle (at -0.24892 1.24968) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad J6 smd circle (at 0.24892 1.24968) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad J7 smd circle (at 0.7493 1.24968) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad J8 smd circle (at 1.24968 1.24968) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad J9 smd circle (at 1.74752 1.24968) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad J10 smd circle (at 2.2479 1.24968) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad K1 smd circle (at -2.2479 1.74752) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad K2 smd circle (at -1.74752 1.74752) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad K3 smd circle (at -1.24968 1.74752) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad K4 smd circle (at -0.7493 1.74752) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad K5 smd circle (at -0.24892 1.74752) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad K6 smd circle (at 0.24892 1.74752) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad K7 smd circle (at 0.7493 1.74752) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad K8 smd circle (at 1.24968 1.74752) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad K9 smd circle (at 1.74752 1.74752) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad K10 smd circle (at 2.2479 1.74752) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad L1 smd circle (at -2.2479 2.2479) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad L2 smd circle (at -1.74752 2.2479) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad L3 smd circle (at -1.24968 2.2479) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad L4 smd circle (at -0.7493 2.2479) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad L5 smd circle (at -0.24892 2.2479) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad L6 smd circle (at 0.24892 2.2479) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad L7 smd circle (at 0.7493 2.2479) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad L8 smd circle (at 1.24968 2.2479) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad L9 smd circle (at 1.74752 2.2479) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad L10 smd circle (at 2.2479 2.2479) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad M1 smd circle (at -2.2479 2.74828) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad M2 smd circle (at -1.74752 2.74828) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad M3 smd circle (at -1.24968 2.74828) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad M4 smd circle (at -0.7493 2.74828) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad M5 smd circle (at -0.24892 2.74828) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad M6 smd circle (at 0.24892 2.74828) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad M7 smd circle (at 0.7493 2.74828) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad M8 smd circle (at 1.24968 2.74828) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad M9 smd circle (at 1.74752 2.74828) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad M10 smd circle (at 2.2479 2.74828) (size 0.24892 0.24892) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
