(module CHIPLED-6 (layer F.Cu) (tedit 5963A44F)
  (descr "CHIPLED-6 PACKAGE")
  (tags "CHIPLED-6 PACKAGE")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center 1.905 -1.651) (end 2.032 -1.651) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -1.29794 1.09982) (end 1.29794 1.09982) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -1.29794 -1.09982) (end 1.29794 -1.09982) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -1.29794 -1.09982) (end -1.29794 1.09982) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 1.29794 -1.09982) (end 1.29794 1.09982) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad P1 smd rect (at 1.09982 -0.99822) (size 1.09982 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P2 smd rect (at -1.09982 -0.99822) (size 1.09982 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P3 smd rect (at -1.09982 0) (size 1.09982 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P4 smd rect (at -1.09982 0.99822) (size 1.09982 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P5 smd rect (at 1.09982 0.99822) (size 1.09982 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P6 smd rect (at 1.09982 0) (size 1.09982 0.6985) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
