(module INDUCTOR_SDR1307 (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "SDR1307 SERIES FOOTPRINT")
  (tags "SDR1307 SERIES FOOTPRINT")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at -7.62 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 7.747 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -6.49986 -1.4986) (end -6.49986 1.4986) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
  (fp_line (start 6.49986 -1.4986) (end 6.49986 1.4986) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
  (pad P$1 smd rect (at 0 -4.59994) (size 13.99794 4.7498) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$2 smd rect (at 0 4.59994) (size 13.99794 4.7498) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
