(module 1X06-SMD-FEMALE (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "HEADER - 6 PIN FEMALE SMD")
  (tags "HEADER - 6 PIN FEMALE SMD")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at -7.62 -2.921 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 7.62 -2.921 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -7.49808 -0.44958) (end -7.49808 8.04926) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 7.49808 -0.44958) (end -7.49808 -0.44958) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 7.49808 8.04926) (end 7.49808 -0.44958) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -7.49808 8.04926) (end 7.49808 8.04926) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at 6.35 -3.42392 180) (size 1.24968 2.99974) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at 3.81 -3.42392 180) (size 1.24968 2.99974) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at 1.27 -3.42392 180) (size 1.24968 2.99974) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd rect (at -1.27 -3.42392 180) (size 1.24968 2.99974) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 smd rect (at -3.81 -3.42392 180) (size 1.24968 2.99974) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 smd rect (at -6.35 -3.42392 180) (size 1.24968 2.99974) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
