(module 1X03-1MM-RA (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "PLATED THROUGH HOLE - 3 PIN SMD")
  (tags "PLATED THROUGH HOLE - 3 PIN SMD")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at -3.175 0.889 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 3.302 0.889 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -0.99822 4.59994) (end 0.99822 4.59994) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -2.49936 1.99898) (end -2.49936 0.34798) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 1.74752 0.34798) (end 2.49936 0.34798) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 2.49936 0.34798) (end 2.49936 1.99898) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -2.49936 0.34798) (end -1.74752 0.34798) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_circle (center -1.99898 -0.29972) (end -1.99898 -0.43942) (layer F.SilkS) (width 0.39878))
  (pad 1 smd rect (at -0.99822 0) (size 0.59944 1.34874) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 0.59944 1.34874) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at 0.99822 0) (size 0.59944 1.34874) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad NC1 smd rect (at 2.2987 3.67284) (size 1.19888 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad NC2 smd rect (at -2.2987 3.67284) (size 1.19888 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
