(module BATTCON_24.5MM_PTH (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "24.5MM COIN CELL BATTERY (CR2450) HOLDER - PTH")
  (tags "24.5MM COIN CELL BATTERY (CR2450) HOLDER - PTH")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at -1.524 13.2588 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at -1.8288 12.7508 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -3.81 12.7) (end 3.81 12.7) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.81 12.7) (end -12.7 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 3.81 12.7) (end 12.7 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 12.7 6.35) (end 12.7 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -12.7 6.35) (end -12.7 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -12.7 -6.35) (end -12.7 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 12.7 -6.35) (end 12.7 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0 -12.24788) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_arc (start 0 -22.02434) (end 7.62 -9.779) (angle 63.7) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_arc (start -9.24306 -6.7056) (end -12.7 -6.35) (angle 123.7) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_arc (start 9.24306 -6.7056) (end 7.62 -9.779) (angle 123.7) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 1 thru_hole rect (at -12.7 0) (size 2.7813 2.7813) (drill 1.8542) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 4.064 4.064) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 thru_hole rect (at 12.7 0) (size 2.7813 2.7813) (drill 1.8542) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
)
