(module 1X06-1MM (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "JST SH VERTICAL  6-PIN CONNECTOR -SMD")
  (tags "JST SH VERTICAL  6-PIN CONNECTOR -SMD")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at -5.08 -0.381 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 5.08 -0.381 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -2.54 1.651) (end 2.54 1.651) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -4.318 -0.508) (end -4.318 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 3.302 -1.905) (end 4.318 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 4.318 -1.905) (end 4.318 -0.508) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -4.318 -1.905) (end -3.302 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_circle (center -3.59918 -2.46888) (end -3.59918 -2.57302) (layer F.SilkS) (width 0.4064))
  (pad 1 smd rect (at -2.54 -1.27) (size 0.59944 1.5494) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at -1.53924 -1.27) (size 0.59944 1.5494) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at -0.53848 -1.27) (size 0.59944 1.5494) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd rect (at 0.45974 -1.27) (size 0.59944 1.5494) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 smd rect (at 1.45796 -1.27) (size 0.59944 1.5494) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 smd rect (at 2.45872 -1.27) (size 0.59944 1.5494) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$1 smd rect (at -3.83794 0.9525) (size 1.19888 1.79832) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$2 smd rect (at 3.7592 0.9525) (size 1.19888 1.79832) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
