(module MICROPHONE-PTH-9.7MM (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "MICROPHONE - 9.7 MM DIAMETER, PTH")
  (tags "MICROPHONE - 9.7 MM DIAMETER, PTH")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at -5.461 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 5.588 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 0 -4.84886) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_text user - (at -0.7493 2.29362) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_text user - (at 0.11938 2.29362) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.1016)) (justify mirror))
  )
  (pad GND thru_hole circle (at -1.99898 1.27) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad OUT thru_hole circle (at -1.99898 -1.27) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
