(module SPARKFUN_MS5803-14BA_BREAKOUT (layer F.Cu) (tedit 5963094B)
  (descr "SPARKFUN MS5803-14BA BREAKOUT")
  (tags "SPARKFUN MS5803-14BA BREAKOUT")
  (attr virtual)
  (fp_text reference Ref** (at 2.54 -16.51) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value Val** (at 2.54 -15.24) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 0 0) (end 0 -17.78) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0 -17.78) (end 20.32 -17.78) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 20.32 -17.78) (end 20.32 0) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 20.32 0) (end 0 0) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad 3.3V thru_hole circle (at 5.08 -1.27) (size 1.30556 1.30556) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad AD/C thru_hole circle (at 15.24 -1.27) (size 1.30556 1.30556) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad GND thru_hole circle (at 2.54 -1.27) (size 1.30556 1.30556) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad PS thru_hole circle (at 17.78 -1.27) (size 1.30556 1.30556) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad SCL/ thru_hole circle (at 10.16 -1.27) (size 1.30556 1.30556) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad SDA/ thru_hole circle (at 7.62 -1.27) (size 1.30556 1.30556) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad SDO thru_hole circle (at 12.7 -1.27) (size 1.30556 1.30556) (drill 0.79756) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 2.54 -7.62) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 17.78 -15.24) (size 3.048 3.048) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
