(module RMCM01 (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "POLAR RMCM-01 HEART RATE RECEIVER MODULE")
  (tags "POLAR RMCM-01 HEART RATE RECEIVER MODULE")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at -8.255 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 8.382 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 8.89 -7.62) (end -8.89 -7.62) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -8.89 -7.62) (end -8.89 7.62) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -8.89 7.62) (end 8.89 7.62) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 8.89 7.62) (end 8.89 -7.62) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -7.493 -7.747) (end -9.017 -7.747) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -9.017 -7.747) (end -9.017 7.747) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -9.017 7.747) (end -7.493 7.747) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 7.493 7.747) (end 9.017 7.747) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 9.017 7.747) (end 9.017 -7.747) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 9.017 -7.747) (end 7.493 -7.747) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -5.207 7.747) (end -2.413 7.747) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_circle (center -9.779 7.366) (end -9.779 6.858) (layer F.SilkS) (width 0))
  (pad 1 smd rect (at -6.35 -7.62 90) (size 2.032 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at -3.81 -7.62 90) (size 2.032 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at -1.27 -7.62 90) (size 2.032 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd rect (at 1.27 -7.62 90) (size 2.032 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 smd rect (at 3.81 -7.62 90) (size 2.032 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 smd rect (at 6.35 -7.62 90) (size 2.032 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 7 smd rect (at 6.35 7.62 90) (size 2.032 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 8 smd rect (at 3.81 7.62 90) (size 2.032 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 9 smd rect (at 1.27 7.62 90) (size 2.032 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 10 smd rect (at -1.27 7.62 90) (size 2.032 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 11 smd rect (at -6.35 7.62 90) (size 2.032 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
