(module GAS_SENSOR (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "GAS SENSORS - MQ-3, MQ-4, MQ-6, MQ-7, MQ-8")
  (tags "GAS SENSORS - MQ-3, MQ-4, MQ-6, MQ-7, MQ-8")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -9.017) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 9.017) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 0 -8.39978) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad A1 thru_hole circle (at -3.34772 -3.34772) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A2 thru_hole circle (at -3.34772 3.34772) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad B1 thru_hole circle (at 3.34772 -3.34772) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad B2 thru_hole circle (at 3.34772 3.34772) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad HA thru_hole circle (at -4.7498 0) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad HB thru_hole circle (at 4.7498 0) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 2.99974 2.99974) (drill 2.99974) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
