(module 6_PIN_SERIAL_TARGET_SIDE_W_SILK (layer F.Cu) (tedit 5963E478)
  (descr "6 PIN SERIAL TARGET - RIGHT ANGLE  SMT WITH SILK")
  (tags "6 PIN SERIAL TARGET - RIGHT ANGLE  SMT WITH SILK")
  (attr virtual)
  (fp_text reference Ref** (at 0 1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value Val** (at 0 2.921) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -7.62 -1.27) (end 7.62 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 7.62 -1.27) (end 7.62 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 7.62 1.27) (end -7.62 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -7.62 1.27) (end -7.62 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_text user GRN (at -8.509 -0.635 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text user BLK (at 8.636 -0.635 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text user TXO (at -3.81 -1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user RXI (at -1.27 -1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user VCC (at 1.27 -1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user DTR (at -6.35 -1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user GND (at 6.35 -1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user CTS (at 3.81 -1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (pad P$1 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$2 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$3 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$4 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$5 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$6 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
