(module MICROPHONE-SMD-6MM (layer F.Cu) (tedit 5963C4CF)
  (descr "SMD OMNI-DIRECTIONAL CONDENSER MICROPHONE")
  (tags "SMD OMNI-DIRECTIONAL CONDENSER MICROPHONE")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -3.937) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 3.937) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center 0 0) (end 0 -1.62306) (layer F.Cu) (width 0.7493))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0 -3.29946) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0 -1.63068) (layer F.Paste) (width 0.3048))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0 -0.1524) (layer F.Paste) (width 0.3302))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0 -1.6256) (layer F.Mask) (width 0.9652))
  (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.29794 1.29794) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd circle (at 0.00254 -1.6256) (size 0.7493 0.7493) (layers F.Cu)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
