(module DIP12-HP-BUBBLE (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at -0.635 -1.27) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 1.143) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 7.62 -2.54) (end 7.62 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -7.62 2.54) (end -7.62 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -7.62 -2.54) (end 7.62 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -7.62 2.54) (end 7.62 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_circle (center -6.35 1.27) (end -6.35 1.016) (layer F.SilkS) (width 0.4064))
  (pad 1 thru_hole rect (at -6.35 3.81) (size 1.905 1.905) (drill 0.8636) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 3.81) (size 1.905 1.905) (drill 0.8636) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 3.81) (size 1.905 1.905) (drill 0.8636) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 3.81) (size 1.905 1.905) (drill 0.8636) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 3.81) (size 1.905 1.905) (drill 0.8636) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6.35 3.81) (size 1.905 1.905) (drill 0.8636) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 7 thru_hole circle (at 6.35 -3.81) (size 1.905 1.905) (drill 0.8636) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 8 thru_hole circle (at 3.81 -3.81) (size 1.905 1.905) (drill 0.8636) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 9 thru_hole circle (at 1.27 -3.81) (size 1.905 1.905) (drill 0.8636) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 10 thru_hole circle (at -1.27 -3.81) (size 1.905 1.905) (drill 0.8636) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 11 thru_hole circle (at -3.81 -3.81) (size 1.905 1.905) (drill 0.8636) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 12 thru_hole circle (at -6.35 -3.81) (size 1.905 1.905) (drill 0.8636) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
)
