(module SMT-JUMPER_2_NO_NO-SILK (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -1.27) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 1.27) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (pad 1 smd rect (at -0.4064 0) (size 0.635 1.27) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at 0.4064 0) (size 0.635 1.27) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
