(module 6_PIN_SERIAL_TARGET_SIDE_RA_SMT (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "6 PIN SERIAL TARGET - RIGHT ANGLE  SMT")
  (tags "6 PIN SERIAL TARGET - RIGHT ANGLE  SMT")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -2.794) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 -1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 7.62 -1.24968) (end -7.62 -1.24968) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -7.62 -1.24968) (end -7.62 1.24968) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -7.62 1.24968) (end -6.35 1.24968) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.35 1.24968) (end -3.81 1.24968) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.81 1.24968) (end -1.27 1.24968) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.27 1.24968) (end 1.27 1.24968) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 1.24968) (end 3.81 1.24968) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.81 1.24968) (end 6.35 1.24968) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.35 1.24968) (end 7.62 1.24968) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 7.62 1.24968) (end 7.62 -1.24968) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 6.35 1.24968) (end 6.35 7.24916) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.81 1.24968) (end 3.81 7.24916) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.27 1.24968) (end 1.27 7.24916) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.27 1.24968) (end -1.27 7.24916) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.81 1.24968) (end -3.81 7.24916) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -6.35 1.24968) (end -6.35 7.24916) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_text user TXO (at -4.2164 -0.2032 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user RXI (at -1.6764 -0.2032 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user VCC (at 0.8636 -0.2032 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user DTR (at -6.7564 -0.2032 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user GND (at 5.9436 -0.2032 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user CTS (at 3.4036 -0.2032 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user GRN (at -6.985 2.54 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user BLK (at 7.112 2.54 90) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (pad 1 smd rect (at -6.35 -4.99872 90) (size 2.99974 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at -3.81 -4.99872 90) (size 2.99974 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at -1.27 -4.99872 90) (size 2.99974 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd rect (at 1.27 -4.99872 90) (size 2.99974 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 smd rect (at 3.81 -4.99872 90) (size 2.99974 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 smd rect (at 6.35 -4.99872 90) (size 2.99974 0.99822) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.39954 1.39954) (drill 1.39954) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.39954 1.39954) (drill 1.39954) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
