(module AXIAL-0.1 (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr AXIAL-0.1)
  (tags AXIAL-0.1)
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -1.524) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 1.524) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 0 0.762) (end 0 0) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0 0) (end 0 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0.254 0) (end 0 0) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 0 0) (end -0.254 0) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad P$1 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
