(module TO-39 (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "TO-39 4-PIN PTH")
  (tags "TO-39 4-PIN PTH")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at -5.334 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 5.461 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 3.69824 2.93878) (end 4.12242 3.36296) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.84734 3.76174) (end 3.29692 4.21132) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 4.13258 3.37312) (end 3.30708 4.19608) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 3.52044 2.91338) (end 3.94462 3.33756) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.98018 3.37312) (end 3.30708 4.04368) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.84734 3.58394) (end 3.27152 4.00812) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0 -2.59842) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0 -4.54914) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0 -4.699) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_circle (center -2.54 0) (end -2.54 -1.016) (layer F.SilkS) (width 0))
  (fp_circle (center 2.54 0) (end 2.54 -1.016) (layer F.SilkS) (width 0))
  (fp_circle (center 0 2.54) (end 0 1.524) (layer F.SilkS) (width 0))
  (fp_circle (center 0 -2.54) (end 0 -3.556) (layer F.SilkS) (width 0))
  (pad 1 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
