(module RF-LINK_TX (layer F.Cu) (tedit 596319AE)
  (descr "RF LINK TRANSMITTER, PTH PACKAGE")
  (tags "RF LINK TRANSMITTER, PTH PACKAGE")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -2.667) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 4.064) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 5.35178 -2.12598) (end -5.35178 -2.12598) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -5.22478 -1.99898) (end -5.22478 3.29946) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.22478 3.29946) (end 5.22478 3.29946) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.22478 3.29946) (end 5.22478 -1.99898) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.35178 -2.12598) (end -5.35178 3.42646) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 5.22478 -1.99898) (end -5.22478 -1.99898) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.35178 3.42646) (end 5.35178 -2.12598) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -5.35178 3.42646) (end 5.35178 3.42646) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_text user GND (at -3.8354 2.0828 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user DIN (at -1.2954 2.2098 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user VCC (at 1.2446 2.0828 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text user ANT (at 3.7846 2.0828 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8128 0.8128) (thickness 0.127)))
  )
  (pad ANT thru_hole circle (at 3.81 0.127) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad DATA thru_hole circle (at -1.27 0.127) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad GND thru_hole rect (at -3.81 -0.127) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad VCC thru_hole circle (at 1.27 -0.127) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
