(module SMT-JUMPER_3_2-NC_PASTE_NO-SILK (layer F.Cu) (tedit 5962937E)
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -1.27) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 1.27) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -1.397 -0.889) (end -1.397 0.889) (layer F.Paste) (width 0.508))
  (fp_line (start 1.397 0.889) (end 1.397 -0.889) (layer F.Paste) (width 0.508))
  (fp_line (start -1.397 0.889) (end 1.397 0.889) (layer F.Paste) (width 0.508))
  (fp_line (start -1.397 0.635) (end 1.397 0.635) (layer F.Paste) (width 0.508))
  (fp_line (start -1.397 0.127) (end 1.397 0.127) (layer F.Paste) (width 0.508))
  (fp_line (start -1.397 -0.381) (end 1.397 -0.381) (layer F.Paste) (width 0.508))
  (fp_line (start -1.397 -0.889) (end 1.397 -0.889) (layer F.Paste) (width 0.508))
  (pad 1 smd rect (at -0.8128 0) (size 0.635 1.27) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 0.635 1.27) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at 0.8128 0) (size 0.635 1.27) (layers F.Cu F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
