(module RN171 (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "ROVING NETWORKS RN-171 WI-FI MODULE")
  (tags "ROVING NETWORKS RN-171 WI-FI MODULE")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -0.635) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 0.635) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -13.335 8.89) (end -13.335 -8.89) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -13.335 -8.89) (end 13.335 -8.89) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start 13.335 -8.89) (end 13.335 8.89) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start 13.335 8.89) (end -13.335 8.89) (layer Dwgs.User) (width 0.2032))
  (fp_line (start -13.462 -4.572) (end -13.462 -9.017) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -13.462 -9.017) (end -12.827 -9.017) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -13.462 9.017) (end -13.462 4.572) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -13.462 9.017) (end -12.827 9.017) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 12.827 -9.017) (end 13.462 -9.017) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 13.462 -9.017) (end 13.462 -5.842) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 13.462 -4.318) (end 13.462 -2.032) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 13.462 -0.508) (end 13.462 9.017) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 13.462 9.017) (end 12.827 9.017) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -12.7 0) (end -13.1572 0) (layer F.Cu) (width 0.3048))
  (pad 1 smd oval (at 12.065 -8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd oval (at 10.795 -8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd oval (at 9.525 -8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd oval (at 8.255 -8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 smd oval (at 6.985 -8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 smd oval (at 5.715 -8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 7 smd oval (at 4.445 -8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 8 smd oval (at 3.175 -8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 9 smd oval (at 1.905 -8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 10 smd oval (at 0.635 -8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 11 smd oval (at -0.635 -8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 12 smd oval (at -1.905 -8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 13 smd oval (at -3.175 -8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 14 smd oval (at -4.445 -8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 15 smd oval (at -5.715 -8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 16 smd oval (at -6.985 -8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 17 smd oval (at -8.255 -8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 18 smd oval (at -9.525 -8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 19 smd oval (at -10.795 -8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 20 smd oval (at -12.065 -8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 21 smd oval (at -12.954 -3.81 90) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 22 smd oval (at -12.954 -2.54 90) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 23 smd oval (at -12.954 -1.27 90) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 24 smd oval (at -12.954 0 90) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 25 smd oval (at -12.573 1.27 90) (size 1.016 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 26 smd oval (at -12.573 2.54 90) (size 1.016 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 27 smd oval (at -12.954 3.81 90) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 28 smd oval (at -12.065 8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 29 smd oval (at -10.795 8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 30 smd oval (at -9.525 8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 31 smd oval (at -8.255 8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 32 smd oval (at -6.985 8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 33 smd oval (at -5.715 8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 34 smd oval (at -4.445 8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 35 smd oval (at -3.175 8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 36 smd oval (at -1.905 8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 37 smd oval (at -0.635 8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 38 smd oval (at 0.635 8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 39 smd oval (at 1.905 8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 40 smd oval (at 3.175 8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 41 smd oval (at 4.445 8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 42 smd oval (at 5.715 8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 43 smd oval (at 6.985 8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 44 smd oval (at 8.255 8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 45 smd oval (at 9.525 8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 46 smd oval (at 10.795 8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 47 smd oval (at 12.065 8.509 180) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 48 smd oval (at 12.954 -5.08 270) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 49 smd oval (at 12.954 -1.27 270) (size 1.016 2.286) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
