(module RESONATOR-SMD-4.5X2.0 (layer F.Cu) (tedit 59628819)
  (descr "4.5X2.0MM 3-PIN SMD RESONATOR")
  (tags "4.5X2.0MM 3-PIN SMD RESONATOR")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -2.3495 1.09982) (end -2.3495 -1.09982) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.09804 -1.09982) (end -2.3495 -1.09982) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.09804 1.09982) (end -2.3495 1.09982) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.3495 1.09982) (end 2.3495 -1.09982) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.3495 -1.09982) (end 2.09804 -1.09982) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.3495 1.09982) (end 2.09804 1.09982) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.2479 -0.99822) (end 2.2479 -0.99822) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.2479 -0.99822) (end 2.2479 0.99822) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.2479 0.99822) (end -2.2479 0.99822) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.2479 0.99822) (end -2.2479 -0.99822) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -1.4986 0) (size 0.39878 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 1 smd rect (at -1.5 -1.05) (size 0.8 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 1 smd rect (at -1.5 1.05) (size 0.8 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 0.39878 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at 0 -1.05) (size 0.8 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at 0 1.05) (size 0.8 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at 1.4986 0) (size 0.39878 1.59766) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at 1.5 1.05) (size 0.8 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at 1.5 -1.05) (size 0.8 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
