(module SparkFun_Kicad-Sensors:RFD77402 (layer F.Cu) (tedit 590FEB12)
  (fp_text reference U1 (at 0.1 5.28) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value RFD77402 (at 0.1 -4.88) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1.4 2.4) (end 1.4 2.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.4 2.4) (end -1.4 2.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.4 -2.4) (end -1.4 -2.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.4 -2.4) (end 1.4 -2.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center -2.3 -1.9) (end -2.2 -1.8) (layer F.SilkS) (width 0.25))
  (fp_line (start 1.4 -2.4) (end -0.6 -2.4) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.4 2.4) (end 1.4 -2.4) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.4 2.4) (end 1.4 2.4) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.4 -1.6) (end -1.4 2.4) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.6 -2.4) (end -1.4 -1.6) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.4 2.4) (end -1.4 2.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.4 -2.4) (end 1.4 -2.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 -1.875 270) (size 0.55 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.3 -1.125 270) (size 0.55 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.3 -0.375 270) (size 0.55 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.3 0.375 270) (size 0.55 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.3 1.125 270) (size 0.55 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.3 1.875 270) (size 0.55 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.3 1.875 270) (size 0.55 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.3 1.125 270) (size 0.55 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.3 0.375 270) (size 0.55 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.3 -0.375 270) (size 0.55 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.3 -1.125 270) (size 0.55 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.3 -1.875 270) (size 0.55 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
