(module BATTCON_12MM_PTH (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "12MM COIN CELL BATTERY (CR1225) HOLDER - PTH")
  (tags "12MM COIN CELL BATTERY (CR1225) HOLDER - PTH")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at -1.524 6.7818 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at -1.8288 6.5278 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -6.35 3.81) (end -3.81 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -3.81 6.35) (end 3.81 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 3.81 6.35) (end 6.35 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 6.35 3.81) (end 6.35 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -6.35 3.81) (end -6.35 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -6.35 -2.54) (end -6.35 -4.064) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 6.35 -2.54) (end 6.35 -4.064) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0 -0.99822) (layer F.SilkS) (width 1.99898))
  (fp_arc (start 0 -8.13308) (end 3.175 -5.588) (angle 102.5) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_arc (start -4.35102 -3.97002) (end -6.35 -4.064) (angle 123.3) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_arc (start 4.39674 -4.064) (end 3.175 -5.588) (angle 128.7) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad GND smd circle (at 0 0) (size 8.99922 8.99922) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad VCC@ thru_hole rect (at 6.604 0) (size 2.7813 2.7813) (drill 1.8542) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad VCC@ thru_hole rect (at -6.604 0) (size 2.7813 2.7813) (drill 1.8542) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
)
