(module 1X04_SMD_RA_FEMALE (layer F.Cu) (tedit 5963D38A)
  (descr "SMD - 4 PIN RIGHT-ANGLE FEMALE HEADER")
  (tags "SMD - 4 PIN RIGHT-ANGLE FEMALE HEADER")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at -5.08 -6.731 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 5.08 -6.731 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -5.20446 -4.24942) (end -5.20446 4.24942) (layer F.SilkS) (width 0.1778))
  (fp_line (start 5.20446 -4.24942) (end -5.20446 -4.24942) (layer F.SilkS) (width 0.1778))
  (fp_line (start 5.20446 4.24942) (end 5.20446 -4.24942) (layer F.SilkS) (width 0.1778))
  (fp_line (start -5.20446 4.24942) (end 5.20446 4.24942) (layer F.SilkS) (width 0.1778))
  (pad 1 smd rect (at -3.81 -7.22376 180) (size 1.24968 2.99974) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at -1.27 -7.22376 180) (size 1.24968 2.99974) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at 1.27 -7.22376 180) (size 1.24968 2.99974) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd rect (at 3.81 -7.22376 180) (size 1.24968 2.99974) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
