(module APA102C (layer F.Cu) (tedit 591CA5E4)
  (fp_text reference U2 (at 0 3.556) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.889 0.889) (thickness 0.22225)))
  )
  (fp_text value APA102C (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 0.889 0.6) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.5 -2.5) (end 2.5 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.5 2.5) (end 2.5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_circle (center 2.413 3.048) (end 2.54 3.2385) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center 2.413 3.048) (end 2.4765 3.1115) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 6 smd rect (at -2.4 1.700001 180) (size 2 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 smd rect (at -2.399998 0 180) (size 2 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd rect (at -2.4 -1.7 180) (size 2 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at 2.4 -1.700001) (size 2 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at 2.399998 0) (size 2 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 1 smd rect (at 2.4 1.7) (size 2 1.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
