(module TEENSY-3.1_NOSILK (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "TEENSY 3 FOOTPRINT- NO SILK LABEL ON PINS")
  (tags "TEENSY 3 FOOTPRINT- NO SILK LABEL ON PINS")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -10.16) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 -8.89) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -8.89 17.78) (end -8.89 -17.78) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -8.89 -17.78) (end 8.89 -17.78) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 8.89 -17.78) (end 8.89 17.78) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 8.89 17.78) (end 3.81 17.78) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.81 17.78) (end -3.81 17.78) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.81 17.78) (end -8.89 17.78) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.81 19.05) (end 3.81 19.05) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -3.81 19.05) (end -3.81 17.78) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.81 19.05) (end 3.81 17.78) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -8.89 17.78) (end -8.89 -17.78) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -8.89 17.78) (end -8.89 -17.78) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 8.89 -17.78) (end 8.89 17.78) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 8.89 -17.78) (end 8.89 17.78) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -8.89 -17.78) (end 8.89 -17.78) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -8.89 -17.78) (end 8.89 -17.78) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 8.89 17.78) (end -8.89 17.78) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 8.89 17.78) (end -8.89 17.78) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 0 thru_hole circle (at 7.62 13.97) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 1 thru_hole circle (at 7.62 11.43) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 thru_hole circle (at 7.62 8.89) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 thru_hole circle (at 7.62 6.35) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3.3V thru_hole circle (at 2.54 -16.51) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3V thru_hole circle (at -7.62 11.43) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.62 3.81) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 thru_hole circle (at 7.62 1.27) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 thru_hole circle (at 7.62 -1.27) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 -3.81) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 -6.35) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 9 thru_hole circle (at 7.62 -8.89) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 10 thru_hole circle (at 7.62 -11.43) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 11 thru_hole circle (at 7.62 -13.97) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 12 thru_hole circle (at 7.62 -16.51) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 13 thru_hole circle (at -7.62 -16.51) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 14 thru_hole circle (at -7.62 -13.97) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 15 thru_hole circle (at -7.62 -11.43) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 16 thru_hole circle (at -7.62 -8.89) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 17 thru_hole circle (at -7.62 -6.35) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 18 thru_hole circle (at -7.62 -3.81) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 19 thru_hole circle (at -7.62 -1.27) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 20 thru_hole circle (at -7.62 1.27) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 21 thru_hole circle (at -7.62 3.81) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 22 thru_hole circle (at -7.62 6.35) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 23 thru_hole circle (at -7.62 8.89) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A10 thru_hole circle (at -5.08 6.35) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A11 thru_hole circle (at -5.08 3.81) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad A14/ thru_hole circle (at -5.08 -16.51) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad AGND thru_hole circle (at -7.62 13.97) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad AREF thru_hole circle (at -5.08 8.89) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad GND thru_hole circle (at 0 -16.51) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad GND1 thru_hole circle (at 7.62 16.51) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad PROG thru_hole circle (at -2.54 -16.51) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad VBAT thru_hole circle (at 5.08 -16.51) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad VIN thru_hole circle (at -7.62 16.51) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad VUSB thru_hole circle (at -5.08 13.97) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
