(module QFN-28-5MM_ALT2 (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -3.556) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 3.556) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center -2.667 -2.667) (end -2.54 -2.667) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 0.254 0.254) (end 0.254 -0.254) (layer F.Paste) (width 0.254))
  (fp_line (start -0.254 0.254) (end -0.254 -0.254) (layer F.Paste) (width 0.254))
  (fp_line (start 0.254 0.254) (end -0.254 0.254) (layer F.Paste) (width 0.254))
  (fp_line (start 0.254 -0.254) (end -0.254 -0.254) (layer F.Paste) (width 0.254))
  (fp_line (start 0.254 0) (end -0.254 0) (layer F.Paste) (width 0.254))
  (fp_line (start -2.032 -2.54) (end -2.54 -2.032) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.54 -2.49936) (end 2.54 -1.778) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.54 2.54) (end 2.54 1.778) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.54 -2.032) (end -2.54 -1.778) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.032 -2.54) (end -1.778 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.54 2.54) (end -2.54 1.778) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.54 2.54) (end -1.778 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.54 2.54) (end 1.778 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.54 -2.54) (end 1.778 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad P$1 smd oval (at -2.4003 -1.4986 90) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$2 smd oval (at -2.4003 -0.99822 90) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$3 smd oval (at -2.4003 -0.49784 90) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$4 smd oval (at -2.4003 0 90) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$5 smd oval (at -2.4003 0.49784 90) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$6 smd oval (at -2.4003 0.99822 90) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$7 smd oval (at -2.4003 1.4986 90) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$8 smd oval (at -1.4986 2.4003 180) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$9 smd oval (at -0.99822 2.4003 180) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$10 smd oval (at -0.49784 2.4003 180) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$11 smd oval (at 0 2.4003 180) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$12 smd oval (at 0.49784 2.4003 180) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$13 smd oval (at 0.99822 2.4003 180) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$14 smd oval (at 1.4986 2.4003 180) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$15 smd oval (at 2.4003 1.4986 270) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$16 smd oval (at 2.4003 0.99822 270) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$17 smd oval (at 2.4003 0.49784 270) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$18 smd oval (at 2.4003 0 270) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$19 smd oval (at 2.4003 -0.49784 270) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$20 smd oval (at 2.4003 -0.99822 270) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$21 smd oval (at 2.4003 -1.4986 270) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$22 smd oval (at 1.4986 -2.4003) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$23 smd oval (at 0.99822 -2.4003) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$24 smd oval (at 0.49784 -2.4003) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$25 smd oval (at 0 -2.4003) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$26 smd oval (at -0.49784 -2.4003) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$27 smd oval (at -0.99822 -2.4003) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$28 smd oval (at -1.4986 -2.4003) (size 0.2794 0.889) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$29 smd oval (at 0 0) (size 3.048 3.048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (solder_mask_margin 0.1016))
)
