(module BEAGLE_BONE_BLACK_CAPE (layer F.Cu) (tedit 5962EC81)
  (descr "BEAGLEBONE BLACK CAPE FOOTPRINT")
  (tags "BEAGLEBONE BLACK CAPE FOOTPRINT")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at -35.56 -24.13) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at -35.56 27.94) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -38.1 29.21) (end 29.21 29.21) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 41.91 16.51) (end 41.91 -12.7) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 29.21 -25.4) (end -38.735 -25.4) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -44.45 8.255) (end -44.45 22.86) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -44.45 8.255) (end -24.13 8.255) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -38.735 -9.525) (end -24.13 -9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -24.13 8.255) (end -24.13 -9.525) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -38.735 -9.525) (end -38.735 -25.4) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -44.45 7.62) (end -25.4 7.62) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -25.4 7.62) (end -25.4 -8.89) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -25.4 -8.89) (end -44.45 -8.89) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -44.45 -8.89) (end -44.45 7.62) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -44.45 -10.16) (end -39.37 -10.16) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -39.37 -10.16) (end -39.37 -25.4) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -39.37 -25.4) (end -44.45 -25.4) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start -44.45 -25.4) (end -44.45 -10.16) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_arc (start -38.1 22.86) (end -38.1 29.21) (angle 90) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_arc (start 29.21 16.51) (end 41.91 16.51) (angle 90) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_arc (start 29.21 -12.7) (end 29.21 -25.4) (angle 90) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_text user P8 (at -26.035 -20.955 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)) (justify mirror))
  )
  (fp_text user P9 (at -26.035 27.305 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)) (justify mirror))
  )
  (fp_text user 1 (at -24.765 -20.32 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)) (justify mirror))
  )
  (fp_text user 1 (at -24.892 27.813 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)) (justify mirror))
  )
  (fp_text user 2 (at -24.892 25.273 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)) (justify mirror))
  )
  (fp_text user 2 (at -24.892 -22.987 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)) (justify mirror))
  )
  (fp_text user 46 (at 34.798 -22.479 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)) (justify mirror))
  )
  (fp_text user 45 (at 34.798 -19.939 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)) (justify mirror))
  )
  (fp_text user 45 (at 34.798 28.321 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)) (justify mirror))
  )
  (fp_text user 46 (at 34.798 25.77846 270) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)) (justify mirror))
  )
  (fp_text user Ethernet (at -36.195 3.81 270) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text user LED/Button (at -41.275 -11.43 270) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text user Cutout (at -32.385 2.54 270) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text user 1 (at -26.035 -21.59 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text user 2 (at -25.908 -24.003 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text user P8 (at -27.305 -23.495 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text user 45 (at 33.782 -21.971 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text user 46 (at 33.782 -24.511 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text user 46 (at 33.782 23.749 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text user 45 (at 33.782 26.289 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text user 1 (at -25.908 26.797 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text user 2 (at -25.908 24.257 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.1524)))
  )
  (fp_text user P9 (at -27.305 24.765 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (pad P8.1 thru_hole rect (at -24.13 -20.955) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.2 thru_hole circle (at -24.13 -23.495) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.3 thru_hole circle (at -21.59 -20.955) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.4 thru_hole circle (at -21.59 -23.495) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.5 thru_hole circle (at -19.05 -20.955) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.6 thru_hole circle (at -19.05 -23.495) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.7 thru_hole circle (at -16.51 -20.955) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.8 thru_hole circle (at -16.51 -23.495) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.9 thru_hole circle (at -13.97 -20.955) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.1 thru_hole circle (at -13.97 -23.495) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.1 thru_hole circle (at -11.43 -20.955) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.1 thru_hole circle (at -11.43 -23.495) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.1 thru_hole circle (at -8.89 -20.955) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.1 thru_hole circle (at -8.89 -23.495) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.1 thru_hole circle (at -6.35 -20.955) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.1 thru_hole circle (at -6.35 -23.495) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.1 thru_hole circle (at -3.81 -20.955) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.1 thru_hole circle (at -3.81 -23.495) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.1 thru_hole circle (at -1.27 -20.955) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.2 thru_hole circle (at -1.27 -23.495) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.2 thru_hole circle (at 1.27 -20.955) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.2 thru_hole circle (at 1.27 -23.495) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.2 thru_hole circle (at 3.81 -20.955) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.2 thru_hole circle (at 3.81 -23.495) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.2 thru_hole circle (at 6.35 -20.955) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.2 thru_hole circle (at 6.35 -23.495) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.2 thru_hole circle (at 8.89 -20.955) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.2 thru_hole circle (at 8.89 -23.495) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.2 thru_hole circle (at 11.43 -20.955) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.3 thru_hole circle (at 11.43 -23.495) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.3 thru_hole circle (at 13.97 -20.955) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.3 thru_hole circle (at 13.97 -23.495) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.3 thru_hole circle (at 16.51 -20.955) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.3 thru_hole circle (at 16.51 -23.495) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.3 thru_hole circle (at 19.05 -20.955) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.3 thru_hole circle (at 19.05 -23.495) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.3 thru_hole circle (at 21.59 -20.955) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.3 thru_hole circle (at 21.59 -23.495) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.3 thru_hole circle (at 24.13 -20.955) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.4 thru_hole circle (at 24.13 -23.495) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.4 thru_hole circle (at 26.67 -20.955) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.4 thru_hole circle (at 26.67 -23.495) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.4 thru_hole circle (at 29.21 -20.955) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.4 thru_hole circle (at 29.21 -23.495) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.4 thru_hole circle (at 31.75 -20.955) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P8.4 thru_hole circle (at 31.75 -23.495) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.1 thru_hole rect (at -24.13 27.305) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.2 thru_hole circle (at -24.13 24.765) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.3 thru_hole circle (at -21.59 27.305) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.4 thru_hole circle (at -21.59 24.765) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.5 thru_hole circle (at -19.05 27.305) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.6 thru_hole circle (at -19.05 24.765) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.7 thru_hole circle (at -16.51 27.305) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.8 thru_hole circle (at -16.51 24.765) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.9 thru_hole circle (at -13.97 27.305) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.1 thru_hole circle (at -13.97 24.765) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.1 thru_hole circle (at -11.43 27.305) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.1 thru_hole circle (at -11.43 24.765) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.1 thru_hole circle (at -8.89 27.305) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.1 thru_hole circle (at -8.89 24.765) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.1 thru_hole circle (at -6.35 27.305) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.1 thru_hole circle (at -6.35 24.765) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.1 thru_hole circle (at -3.81 27.305) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.1 thru_hole circle (at -3.81 24.765) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.1 thru_hole circle (at -1.27 27.305) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.2 thru_hole circle (at -1.27 24.765) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.2 thru_hole circle (at 1.27 27.305) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.2 thru_hole circle (at 1.27 24.765) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.2 thru_hole circle (at 3.81 27.305) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.2 thru_hole circle (at 3.81 24.765) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.2 thru_hole circle (at 6.35 27.305) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.2 thru_hole circle (at 6.35 24.765) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.2 thru_hole circle (at 8.89 27.305) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.2 thru_hole circle (at 8.89 24.765) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.2 thru_hole circle (at 11.43 27.305) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.3 thru_hole circle (at 11.43 24.765) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.3 thru_hole circle (at 13.97 27.305) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.3 thru_hole circle (at 13.97 24.765) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.3 thru_hole circle (at 16.51 27.305) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.3 thru_hole circle (at 16.51 24.765) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.3 thru_hole circle (at 19.05 27.305) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.3 thru_hole circle (at 19.05 24.765) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.3 thru_hole circle (at 21.59 27.305) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.3 thru_hole circle (at 21.59 24.765) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.3 thru_hole circle (at 24.13 27.305) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.4 thru_hole circle (at 24.13 24.765) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.4 thru_hole circle (at 26.67 27.305) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.4 thru_hole circle (at 26.67 24.765) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.4 thru_hole circle (at 29.21 27.305) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.4 thru_hole circle (at 29.21 24.765) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.4 thru_hole circle (at 31.75 27.305) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P9.4 thru_hole circle (at 31.75 24.765) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -29.845 26.035) (size 3.175 3.175) (drill 3.175) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 36.195 22.86) (size 3.175 3.175) (drill 3.175) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 36.195 -19.05) (size 3.175 3.175) (drill 3.175) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -29.845 -22.225) (size 3.175 3.175) (drill 3.175) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
