(module JST-4-PTH (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "JST RIGHT ANGLE 4 PIN PLATED THROUGH HOLE")
  (tags "JST RIGHT ANGLE 4 PIN PLATED THROUGH HOLE")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at -5.588 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 5.588 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -4.94792 1.59766) (end -4.94792 -5.99948) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -4.94792 -5.99948) (end 4.94792 -5.99948) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 4.94792 -5.99948) (end 4.94792 1.59766) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -4.94792 1.59766) (end -4.29768 1.59766) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 4.94792 1.59766) (end 4.29768 1.59766) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -4.29768 1.59766) (end -4.29768 0) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 4.29768 1.59766) (end 4.29768 0) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_text user + (at -2.76352 -1.3335) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_text user - (at -0.76454 -1.3335) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.1016)))
  )
  (fp_text user S (at 1.09982 -1.29794) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.79756 0.79756) (thickness 0.0762)))
  )
  (fp_text user S (at 3.0988 -1.29794) (layer Dwgs.User)
    (effects (font (size 0.79756 0.79756) (thickness 0.0762)))
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.99974 0) (size 1.59766 1.59766) (drill 0.6985) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 thru_hole circle (at -0.99822 0) (size 1.59766 1.59766) (drill 0.6985) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.99822 0) (size 1.59766 1.59766) (drill 0.6985) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.99974 0) (size 1.59766 1.59766) (drill 0.6985) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
