(module POWERSO20 (layer F.Cu) (tedit 5961CC04)
  (attr smd)
  (fp_text reference Ref** (at 0 8.636) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value Val** (at 0 -8.636) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -5.461 7.9502) (end 5.461 7.9502) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.461 -7.9502) (end -4.2418 -7.9502) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.461 -6.731) (end -5.461 7.9502) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.461 -7.9502) (end 5.461 7.9502) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.461 -6.731) (end -4.2418 -7.9502) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at -6.731 -5.715) (size 1.651 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at -6.731 -4.445) (size 1.651 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at -6.731 -3.175) (size 1.651 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd rect (at -6.731 -1.905) (size 1.651 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 smd rect (at -6.731 -0.635) (size 1.651 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 smd rect (at -6.731 0.635) (size 1.651 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 7 smd rect (at -6.731 1.905) (size 1.651 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 8 smd rect (at -6.731 3.175) (size 1.651 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 9 smd rect (at -6.731 4.445) (size 1.651 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 10 smd rect (at -6.731 5.715) (size 1.651 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 11 smd rect (at 6.731 5.715) (size 1.651 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 12 smd rect (at 6.731 4.445) (size 1.651 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 13 smd rect (at 6.731 3.175) (size 1.651 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 14 smd rect (at 6.731 1.905) (size 1.651 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 15 smd rect (at 6.731 0.635) (size 1.651 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 16 smd rect (at 6.731 -0.635) (size 1.651 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 17 smd rect (at 6.731 -1.905) (size 1.651 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 18 smd rect (at 6.731 -3.175) (size 1.651 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 19 smd rect (at 6.731 -4.445) (size 1.651 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 20 smd rect (at 6.731 -5.715) (size 1.651 0.635) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
