(module PCA9306DC (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr PCA9306DC)
  (tags PCA9306DC)
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at -1.905 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 1.651 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_circle (center -1.27 1.27) (end -1.143 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 0.99822 0.92964) (end 0.99822 -0.9398) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -0.99822 -0.9398) (end -0.99822 0.92964) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_circle (center -1.27762 1.46812) (end -1.27762 1.27762) (layer F.SilkS) (width 0))
  (pad 1 smd rect (at -0.72898 1.44526) (size 0.24892 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at -0.2286 1.44526) (size 0.24892 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at 0.26924 1.44526) (size 0.24892 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd rect (at 0.76962 1.44526) (size 0.24892 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 5 smd rect (at 0.76962 -1.43002) (size 0.24892 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 6 smd rect (at 0.26924 -1.43002) (size 0.24892 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 7 smd rect (at -0.2286 -1.43002) (size 0.24892 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 8 smd rect (at -0.72898 -1.43002) (size 0.24892 0.59944) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
