(module AUDIO-AMP-MONO (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "AUDIO AMP MONO PCB")
  (tags "AUDIO AMP MONO PCB")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -9.525) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 9.525) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -10.16 -10.16) (end 10.16 -10.16) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 10.16 -10.16) (end 10.16 10.16) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 10.16 10.16) (end -10.16 10.16) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -10.16 10.16) (end -10.16 -10.16) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_text user "SparkFun\n" (at 0 -2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text user TPA2005D1 (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text user OUT (at -7.62 -8.89) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text user IN (at 8.89 -8.89) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text user + (at 6.985 -6.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text user - (at 6.985 -3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text user - (at -6.35 -3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text user + (at -6.35 -6.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text user PWR (at -7.62 1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text user VOL (at 8.255 1.905) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text user + (at -6.35 6.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text user - (at -6.35 3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.2032)))
  )
  (pad IN+ thru_hole circle (at 8.89 -6.35) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad IN- thru_hole circle (at 8.89 -3.81) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad OUT+ thru_hole circle (at -8.89 -6.35) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad OUT- thru_hole circle (at -8.89 -3.81) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad PWR+ thru_hole circle (at -8.89 6.35) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad PWR- thru_hole circle (at -8.89 3.81) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad S thru_hole circle (at -8.89 8.89) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad VOL thru_hole circle (at 8.89 6.35) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad VOL+ thru_hole circle (at 8.89 8.89) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad VOL- thru_hole circle (at 8.89 3.81) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
