(module LED-RGB-THRU (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "LED - RGB PTH")
  (tags "LED - RGB PTH")
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -3.175) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 3.302) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start 2.49936 0.99822) (end 2.49936 -0.99822) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.49936 0.99822) (end 2.49936 -0.99822) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 2.49936 0.99822) (end 2.49936 -0.99822) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_arc (start 0 0) (end 2.49936 0.99822) (angle 316.3) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
  (fp_arc (start 0 0) (end 2.49936 0.99822) (angle 316.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 thru_hole oval (at 1.905 0 180) (size 0.889 1.778) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 thru_hole oval (at 0.635 0 180) (size 0.889 1.778) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 thru_hole oval (at -0.635 0 180) (size 0.889 1.778) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 thru_hole oval (at -1.905 0 180) (size 0.889 1.778) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
