(module DS_TOUCH_CONNECTOR (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (descr "4-PIN DS TOUCH SCREEN CONNECTOR")
  (tags "4-PIN DS TOUCH SCREEN CONNECTOR")
  (attr smd)
  (fp_text reference >NAME (at -4.699 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 4.699 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -4.24942 2.22758) (end -4.24942 2.79908) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.24942 2.79908) (end 4.24942 2.79908) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.24942 2.22758) (end 4.24942 2.79908) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (pad 1 smd rect (at 0.7493 -2.44856 90) (size 1.4986 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 2 smd rect (at 0.24892 -2.44856 90) (size 1.4986 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 3 smd rect (at -0.24892 -2.44856 90) (size 1.4986 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad 4 smd rect (at -0.7493 -2.44856 90) (size 1.4986 0.29972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$5 smd rect (at -2.52476 -0.6985) (size 1.84912 2.59842) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad P$6 smd rect (at 2.52476 -0.6985) (size 1.84912 2.59842) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
