(module DIODE-1N4148-KIT (layer F.Cu) (tedit 200000)
  (attr virtual)
  (fp_text reference >NAME (at 0 -1.397) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_text value >VALUE (at 0 1.397) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.6096 0.6096) (thickness 0.127)))
  )
  (fp_line (start -2.54 -0.762) (end 2.54 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.54 -0.762) (end 2.54 0) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.54 0) (end 2.54 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.54 0.762) (end -2.54 0.762) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.54 0.762) (end -2.54 0) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.54 0) (end -2.54 -0.762) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 2.54 0) (end 2.794 0) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start -2.54 0) (end -2.794 0) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_line (start 1.905 -0.635) (end 1.905 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (fp_circle (center -3.81 0) (end -3.81 -0.4572) (layer F.SilkS) (width 0))
  (fp_circle (center -3.81 0) (end -3.81 -0.9398) (layer F.SilkS) (width 0))
  (fp_circle (center -3.81 0) (end -3.81 -0.4572) (layer F.SilkS) (width 0))
  (fp_circle (center 3.81 0) (end 3.81 -0.4572) (layer F.SilkS) (width 0))
  (fp_circle (center 3.81 0) (end 3.81 -0.9398) (layer F.SilkS) (width 0))
  (pad A thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
  (pad C thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.8796 1.8796) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1016))
)
