(module SWITCH_TACTILE_SPST-NO_0.05A_12V (layer F.Cu) (tedit 595AA29A)
  (fp_text reference REF** (at 0 3.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V" (at 0 -2.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3 -0.75) (end -3 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 3 -0.75) (end 3 -1.25) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.5 0) (end -3 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 1) (end -3.5 0) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.5 0) (end 3 -0.75) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 3 1) (end 3.5 0) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.25 5) (end 1.25 9) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.25 9) (end -1.25 5) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.25 9) (end -1.25 9) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 2.25) (end 3 2.25) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 5) (end 3 5) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 5) (end 0 5) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -3 1) (end -3 5) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 3 5) (end 3 1) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (pad NC thru_hole circle (at 3.5 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.25 2.5) (size 1.524 1.524) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.25 2.5) (size 1.524 1.524) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad NC thru_hole circle (at -3.5 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
)
